

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада мазутонасосной станции, утвержденной приказом от 30.04.2020 № 147-з (далее – Документация)**

1. П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«4. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 26.05.2020 в 09:45 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15».

1. Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 30.04.2020 по 25.05.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

1. Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 30.04.2020 по 16:42 (МСК) 25.05.2020».

1. Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 30.04.2020 по 16:42 (МСК) 19.05.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 30.04.2020 по 22.05.2020».

1. Требования к документам, подтверждающим квалификацию специалистов и ответственного руководителя работ, указанным в п. 3.2. Документации, п. 5.6.5. Документации, «Справке о кадровых ресурсах» (форма 6 к Приложению № 1 к Документации), п. 6.5. Технического задания (Приложение № 1 к проекту договора), изложить в следующей редакции:

«Специалисты должны иметь:

Монтажник вентилируемых фасадов 3 - 6 разряда:

- действующее аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда,

- действующее аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте – 1 группы и выше.

Ответственный руководитель работ:

- действующее аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда,

- действующее удостоверение по электробезопасности – не ниже III группы, до 1000В,

- действующее аттестационное удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

- действующее аттестационное удостоверение производителя работ не ниже III группы по безопасности работ на высоте».

6. п. 2.1.13. проекта Договора изложить в следующей редакции:

«2.1.13. При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение».

7. П. 4.3. проекта Договора изложить в следующей редакции:

«4.3. Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик».

8. П. 5.6.2. Документации, п. 6.2. Технического задания (Приложение № 1 к проекту договора) изложить в следующей редакции:

«Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности».

9. П. 5.7.11. Документации, п. 7.12. Технического задания (Приложение № 1 к проекту договора) изложить в следующей редакции:

«При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной безопасности, правил техники безопасности».

10. Основные технические требования, указанные в п. 5.9. Документации, п. 9. Технического задания (Приложение № 1 к проекту договора) изложить в следующей редакции:

«Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 26.12.2017);

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

Другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).».

11. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада мазутонасосной станции, руководствуются п. 4.3.3. Документации**.